服务内容

	系统名称
	模块
	模块功能描述

	生殖中心周期病例管理系统
	患者档案管理
	管理夫妻基本信息，支持证件扫描审核、指纹登记及身份证读卡。

	
	周期方案管理
	管理治疗周期的建立、完结与取消，配置个性化治疗及用药方案。

	
	女方病历
	记录女方病史、检查及诊断，支持模板录入、病历复制及对接外部数据。

	
	男方病历
	记录男方病史、检查及诊断，支持模板录入、病历复制及对接外部数据。

	
	病程记录
	记录患者治疗过程中的病程内容及特殊情况。

	
	病历讨论
	记录疑难或特殊病例的讨论内容及最终结论。

	
	医患沟通
	记录医患沟通的核心内容、知情同意及特殊情况。

	
	术前讨论
	记录取卵等手术前的综合评估、风险提示及应对策略。

	
	促排卵与用药登记
	登记B超、激素及医嘱，生成预约信息，管理促排全流程。

	
	囊肿穿刺手术记录
	记录囊肿穿刺手术的操作过程及患者生命体征。

	
	卵泡穿刺手术记录
	记录卵泡穿刺手术的操作过程及患者生命体征。

	
	OHSS监测
	监测并记录卵巢过度刺激综合征的症状、体征及检查结果。

	
	取卵手术记录
	记录取卵手术过程、穿刺卵泡数、术后用药及体征。

	
	取精手术记录
	记录手术取精的方式、操作过程及术后用药情况。

	
	人工授精手术记录
	记录人工授精的方式与操作过程，支持每周期多次记录。

	
	临床移植手术记录
	记录胚胎移植过程、内膜情况及术后用药。

	
	随访记录
	记录验孕、妊娠结局、分娩、并发症及流产等后续情况。

	
	减胎手术记录
	记录多胎妊娠减胎手术的操作过程及结果。

	
	减胎后随访记录
	记录减胎手术后的妊娠监测及母体恢复情况。

	
	临床周期总结
	自动汇总生成临床周期数据，支持数据自查与总结。

	
	精液处理记录
	记录精液处理全流程，支持冷冻/供精选择及多次处理记录。

	
	捡卵记录
	记录获取的卵子总数及每管卵子的详细信息。

	
	培养记录
	记录授精方式、每日胚胎发育情况及胚胎最终去向。

	
	胚胎冷冻记录
	记录胚胎冷冻信息、存放位置，并自动计算冷冻数量。

	
	卵子冷冻记录
	记录卵子冷冻信息、存放位置，并自动计算冷冻数量。

	
	胚胎解冻记录
	记录胚胎解冻信息及存活状态，自动提取对应编号。

	
	卵子解冻记录
	记录卵子解冻信息及存活状态，自动计算解冻管数。

	
	实验室移植记录
	记录移植胚胎情况及指征，自动生成形态及数量信息。

	
	冷冻物毁弃记录
	记录废弃冷冻物的类型、数量及具体信息。

	
	实验室小结
	自动汇总生成实验室周期数据，支持数据自查与总结。

	
	权限管理
	管理系统用户及角色档案，精细化定义各角色的操作权限。

	
	操作日志
	记录系统内所有数据改动情况，支持按条件查询。

	
	SPSS数据接口
	支持将系统数据直接导出并导入SPSS进行统计分析。

	
	数据查询
	支持按时间、条件及自定义规则灵活查询系统数据。

	
	统计报表
	生成质控报表，自动计算临床与实验室各项核心比率。

	预约与手术计划管理系统
	预约
	按时间段、检查项目及医生维度，统一管理患者预约。

	
	手术计划管理
	管理手术排序、审核与排班，发送电子通知单及报表。

	胚胎冷冻续费到期提醒系统
	患者冷冻物信息展示
	直观展示患者冷冻物的剩余数量及当前状态信息。

	
	冷冻续费
	记录冷冻物续费日期、到期日及产生的相关费用。

	
	到期提醒
	按时间节点自动检索即将到期的冷冻物并发送短信提醒。

	
	缴费记录查询
	提供历史冷冻续费缴费明细的查询功能。

	HIS系统接口
	HIS系统接口
	获取患者基本信息及处方。

	LIS系统检验报告接口
	LIS系统检验报告接口
	自动获取并同步检验报告的访问地址及具体结果。

	精准服务信息推送平台
	精准服务信息推送平台
	对接医院短信平台，向患者发送分类短信及续费提醒。

	随访自动拨号系统
	自动拨号
	展示待随访患者列表，支持通过软件直接自动拨号。

	
	录音查询
	记录随访通话录音，支持录音文件的查询及回放。

	门禁控制系统
	门禁控制系统
	控制患者指定时段进出，设置通道权限及分时段授权。

	患者身份认证系统
	建立患者信息底库
	在建档时录入夫妻双方信息，建立底层身份数据库。

	
	手术计划显示
	实时显示当天的手术患者列表及安排。

	
	手术前患者身份核对
	在手术前严格验证患者身份信息，确保医疗安全。

	
	手术室指纹核对
	通过指纹核对身份，成功后实验室端同步显示确认。

	验单管理
	验单项目配置
	配置验单项目与LIS系统的对应关系及有效期规则。

	
	验单导入
	导入报告并自动计算过期，分类标识过期、异常及未查验单。

	智慧生殖小程序
	医生端
	在线咨询

1、医生在微信小程序上回复在线咨询

2、医生端支持语音回复

3、医生端可设置快捷回复模板

4、医生端设置可咨询的时间段、咨询规则

患者管理
1、自动将在线咨询的患者纳入医生管理或可手动添加管理患者，支持将患者进行自定义分组管理。

2、支持手动给指定患者单独推送消息，消息支持模板引用

3、可给患者添加个性管理计划，系统自动根据患者计划发送宣教或提醒消息，强化管理过程。

	
	患者端
	注册登录
1、支持手机号验证码

2、支持微信一键登录两种方式

就诊人管理

1、可添加夫妻双方信息作为常用就诊人

2、就诊人信息支持身份二要素校验

患者宣教

可根据患者方案和节点精准推荐对应的宣教内容，方便患者快速了解治疗注意事项、医院就诊流程、治疗方案科普等。可支持按照实际需求，对内容进行组合形成板块后独立入口展示。

在线问诊

患者可通过线上以图文方式与医生进行咨询交流

经期助手

1、经期记录工具，智能预测月经期、易孕期、排卵日

预产期计算

2、科学计算预产日期，支持胚胎移植、人工授精、自然怀孕三种情况

孕妈日记

以日记的方式记录孕育生活，释放心理压力，缓解紧张情绪

意见反馈

1、患者可在线提交意见反馈

满意度调查

患者可填写医院发布的满意度调查问卷

中心介绍

2、患者可在手机上查看关于中心科室的文章介绍和医护团队介绍，以了解中心基本情况

	辅助生殖工作流管理系统硬件

	身份证读卡器 患者进周期建档          ①IUI建档室一个           ②IVF建档室一个 
	2个
	国家公安部认证或授权，支持二代身份证读卡；
可对接院内信息系统；

	高拍仪

患者进周期建档          ①IUI建档室一个           ②IVF建档室一个
	2个
	1、双摄像镜头配置；主镜头支持 A4/A5 / 证件卡片扫描，成像速度≤1s，色彩位深≥24bit，输出 JPG、BMP 通用图片格式；

2、配备副辅助摄像头，支持人像同步拍摄；

3、USB 通用接口，兼容 Windows 医疗工作站系统。

	指纹采集仪

患者进周期建档    ①IUI建档室一个                ②IVF建档室一个             ③备用一个
	3个
	1、光学指纹采集传感器，分辨率≥500DPI；

2、采集区域尺寸≥15.2mm×20.3mm，图像畸变率≤1%，灰度 8bit；

3、标准 USB 接口，支持与医院 HIS、生殖中心系统对接。

	语音盒患者随访连接座机
①IUI建档室一个②IVF建档室一个
	2个
	1. 具备 RJ11 双路电话接口、USB 数据接口；

2. 支持 CCITT A-Law 64kbps 音频编码，采样率 8kHz；

3. 耳机输出功率≥50mW，音频失真≤2%，频响 300-3400Hz，信噪比≥80dB，回声抑制≥40dB；

4. 电路绝缘、阻抗符合国家通信设备通用标准，支持全程通话录音。

	人脸识别核验终端患者进入治疗区域进行患者信息采集及核验         ①IUI建档室一台                    ②IVF建档室一台           ③IUI手术室分诊台一台        ④IVF手术室分诊台一台
	4台
	1. 处理器：四核及以上，主频≥1.8GHz；内存≥2GB，存储≥8GB，支持 TF 卡扩容；

2. 双目宽动态摄像头≥200 万像素，CMOS 感光，1080P 分辨率，850nm 红外补光 + 可见光补光；

3. 双 10 寸触控显示屏，电容十点触控，分辨率≥800×1280；

4. 集成内置身份证读卡模块，读卡≤1s，支持 IC 卡、二代证读取；集成光学指纹采集模块；

5. 具备 USB、HDMI、RJ45 网口、DC 供电，支持 USB 供电；工作温度 - 20℃~+50℃，湿度 5%-95% 无凝露。

	人脸识别核验面板机患者进入治疗区域进行手术室身份核对        ①IUI取精室三台                            ②IUI手术室一台                           ③IVF取精室三台            ④捡卵手术室一台                          ⑤移植手术室一台
	9台
	1. 四核处理器，主频≥1.8GHz，运行内存≥2GB，本地存储≥16GB；

2. 7 寸及以上触控屏，分辨率≥1280×720；双目 200 万像素人脸识别摄像头，850nm 红外识别；误识率 1% 时识别通过率≥95%，人证合一识别≤2 秒，识别距离 0.3~1.8m；

3. 内置身份证读卡、光学指纹采集；支持身份证号白名单≥5000 条；指纹 1:N 比对≥30000 枚，人脸 1:N 比对≥10000 张；

4. 支持 TCP/IP、WiFi、蓝牙、RS485 多通讯协议，配备 RJ45、USB、RS485 接口；DC12V 供电；工作温度 0~55℃；

5. 适配院内生殖中心系统身份核验接口。

	状态提示组件显示取精室有无人状态        ①IUI取精室三台           ②IVF取精室三台
	6台
	1、壁挂式状态指示灯，具备空闲（绿色）、占用（红色）双色状态显示；

2、可对接生殖中心手术管理系统实时同步房间使用状态。


