[bookmark: _GoBack]金山3期网络建设服务内容
推进福州大学附属省立医院金山院区3期网络建设，现采购网络交换机一批，提供≥5年原厂保修服务。具体设备清单及技术要求如下。
一、设备清单
二、技术要求
1. 业务网核心交换机（2台）
交换容量≥460Tbps，包转发率≥57000Mpps；主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4；
支持4K VLAN，支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、Super VLAN、Voice VLAN；
支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6；支持路由协议多实例；
支持IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离；支持1:1、N:1端口镜像、流镜像、远程端口镜像（RSPAN）；
整机MAC地址≥384K，MAC学习速率>16000/s，ARP表项≥140000，ND表项≥80000；IPv4路由转发FIB表项≥256000，IPv6路由转发FIB表项≥80000；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
单台配置：主控板卡≥2块，电源模块≥2块，10G万兆光口≥96个，40G光口≥4个，40G单模模块≥4个，集群线缆≥1条；
提供≥5年原厂保修服务。
2. 业务网汇聚交换机1（2台）
交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
支持万兆光口≥48个，40/100GE QSFP28光口≥6个；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
支持MAC表项≥384K，IPv4路由表项≥256K，IPv6路由表项≥80K；
单台配置：电源模块≥2块，万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
3. 业务网汇聚交换机2（2台）
交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；
支持万兆光口≥24个，40/100GE QSFP28光口≥6个；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
支持MAC表项≥384K，IPv4路由表项≥256K，IPv6路由表项≥80K；
单台配置：电源模块≥2块，万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
4. 业务网接入交换机1（58台）
交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
支持千兆电口≥48个，10G万兆光口≥4个，10G堆叠光口≥2个；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
单台配置：万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
5. 业务网接入交换机2（27台）
交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
支持千兆电口≥24个，10G万兆光口≥4个，10G堆叠光口≥2个；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
单台配置：万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
6. POE供电交换机1（9台）
交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
支持千兆POE+电口≥24个，10G万兆光口≥4个，10G堆叠光口≥2个；支持快速PoE和永久PoE功能；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
单台配置：万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
7. POE供电交换机2（32台）
交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；
支持千兆POE+电口≥48个，10G万兆光口≥4个，10G堆叠光口≥2个；支持快速PoE和永久PoE功能；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及交换芯片；
单台配置：万兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
8. 外网汇聚交换机（1台）
交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥460Mpps；
支持千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，10G堆叠光口≥2个；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及转发芯片；
支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式配置和管理；
单台配置：电源模块≥2块，万兆单模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
9. 外网接入交换机（17台）
交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
支持4K VLAN、QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K；
设备采用国产自研CPU及转发芯片；
单台配置：千兆多模模块≥4个；提供≥5年原厂保修服务。
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