采购需求参数（体外循环负压吸引装置）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	体外循环负压吸引装置
	2套
	60
	负压调节范围0至-60mmHg。
负压精确度±3mmHg。

具备麻醉废气回收系统。
具备医院中心负压监测功能。
具备负压自动释放功能。


