采购需求参数（多波长激光治疗仪）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	多波长激光治疗仪
	1套
	160
	1.激光器类型： 
1.1 CO2激光：二氧化碳金属射频激光发生器；     
1.2 Diode二极管半导体激光发生器。
2.同时具有支臂激光和光纤激光。
3.波长：
3.1 CO2激光：10600nm;
3.2 Diode二极管激光：980nm；
4.输出功率：CO2激光≥80W，Diode二极管激光≥50W。 
5.导光系统：二氧化碳激光为7关节导光臂，提供激光输出末端手柄；



